**Инструкция за монтаж на смесители за кухня.**

**Внимание: Изплакнете хидравличната система преди монтаж.**

**Препоръки при монтаж :**

1. Инсталирането на смесителя трябва да бъде поверено на специализирана компания или лица с подходяща квалификация.

2. За монтаж използвайте гаечни ключове, на които затягащите челюсти са предназначени за гладки повърхности.

3. За да се осигури дългосрочно и надеждно използване на смесителя, е необходимо да се оборудват водоснабдителните системи с допълнителни филтри за пречистване на водата.

4. Смесителят е проектирана да се инсталира във водопроводната мрежа с максимално налягане 5,0 бара и максимална температура на водата 80 ° C.

**Монтаж на стенни смесители :**

1. Затворете спирателните кранове за топла и студената вода.

2. Завийте металните маркучи за инсталацията G1 / 2 с помощта на тефлонова лента.

3. Адаптирайте металните маркучи към разстоянието между стойките на смесителя. Смесителят трябва да се монтира хоризонтално.

4. Завийте розетките на капака към металните маркучи.

5. Поставете уплътненията 1/2 в гнездата на смесителя.

6. Свържете смесителя към металните маркучи.

7. Отворете захранващите клапани на водопровода.

8. Пуснете водата през смесителя като повдигнете ръкохватката.

**Монтаж на стоящи смесители с един чучур:**

1. Затворете спирателни кранове за топла и студена вода.

2. Завъртете ръчно маркучите в корпуса на батерията.

3. Завийте винтовете с двустранна резба или монтажни втулки в корпуса на батерията.

4. Монтирайте уплътнението в корпуса на смесителя (монтиран между смесителя и мивката )>.

5. Поставете смесителя в отвора на кухненската мивка.

6. Монтирайте гумената подложка в долната част на смесителя.

7. Завийте гайките върху болтовете / резбовите втулки.

8. Свържете маркучите към спирателните кранове.

9. Отворете спирателните кранове.

10. Проверете водния поток.

**Условия на гаранция**

**ТВОЯТ СТИЛ** Моля, подайте жалбите под формата на имейл

Бул. Оборище и приложените снимки.

Пловдив 4003 Email : info@granitnimivki.bg

Тел: 0879/ 264 709

Oсигуряваме 24-месечна гаранция за смесителите, започваща от датата на покупката. Гаранцията покрива плътността на корпуса. Неизправностите в работата на смесителя в резултат на неизправност на устройството, разкрити по време на гаранционния период, ще бъдат премахнати безплатно в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на дефектната батерия в сервизния пункт (заедно с всички документи относно покупката).

Лицата, предоставящи тази гаранция, имат право да сменят смесителя с нов - без дефекти, или да върнат парите в случай на:

- Извършване на три ремонта, след което смесителя все още не работи.

- Откриване на подвижен производствен дефект.

Гаранцията не покрива части, които се износват по време на работа, например аератор, уплътнения, маркуч за чучура, ръчен душ, отклонител за душ, повреди причинени от неправилна инсталация, повреди причинени от неправилно боравене с продукта и други механични повреди, включително повърхността на батерията, износване на корпуса на смесителя. Гаранционната карта е невалидна, ако доказателството за покупка не е четливо и ако е попълнено неправилно.

**Забележка: гаранцията е валидна само с доказателство за закупена батерия (касов бон , фактура)**

Гаранцията не покрива механични повреди на повърхността или компонент на смесителя (механични повреди на главите, накрайниците, ключовете и душовете). Щети, причинени от неправилен монтаж, употреба, поддръжка, независими модификации, както и от замърсени вода или водопроводни тръби. Гарантът не носи отговорност за износени части и елементи, които се износват при нормална работа. За керамични глави е предвидена 12-месечна гаранция. С използването на механични филтри на входовете за вода към смесителя. Поради ниското качество на чешмяната вода е необходимо да се използват ъглови клапани с филтър за свързване пред стоящия смесител или уплътнения с цедка за стенни батерии. Неспазването на това условие води до загуба на права в резултат на тази гаранция. Клиентът е длъжен да провери състоянието на външната повърхност на батерията по време на покупката. В случай на по-късно уведомяване за повърхностни повреди след инсталиране на смесителя, жалбата няма да бъде разгледана.

**Ръководство за поддръжка на батерията:**

Хромираните и боядисани повърхности са чувствителни към някои почистващи препарати. Не използвайте средства, съдържащи алкохол, дезинфектанти или разтворители. Препоръчваме да ги почиствате само със сапунена вода и вълнена кърпа. Изброените по-долу стъпки за поддръжка трябва да се извършват от купувача на смесителя.

- Почистете аератора.

- Почистване на повърхността на смесителя.

- Затягане на гайките на маркуча.

- Почистване на и поддръжка на допълнителните филтри за вода.

- Подмяна на уплътнения, които не са закрепени постоянно за батерията

Дистрибуторът не носи отговорност за загуби, възникнали пряко или косвено в резултат на небрежност или повредаЗакупуване на данни:

Печат и подпис на извършилият монтажа :

Име и фамилия на купувачът :

Адрес:

Подпис :